Требования к видео файлам

Format : MPEG-4

Format profile : Base Media / Version 2

Codec ID : mp42 (mp42/mp41)

Overall bit rate mode : Variable

Overall bit rate : 17.1 Mb/s

Format : AVC

Format/Info : Advanced Video Codec

Format profile : High@L4.1

Bit rate : 16.7 Mb/s

Width : 1 920 pixels

Height : 1 080 pixels

Display aspect ratio : 16:9

Frame rate mode : Constant

Frame rate : 25.000 FPS

Chroma subsampling : 4:2:0

Bit depth : 8 bits

Scan type : Interlaced

Scan type, store method : Separated fields

Scan order : Top Field First

Color primaries : BT.709

Codec configuration box : avcC

Audio

ID : 2

Format : AAC LC

Format/Info : Advanced Audio Codec Low Complexity

Codec ID : mp4a-40-2

Bit rate mode : Variable

Bit rate : 317 kb/s

Maximum bit rate : 398 kb/s

Channel(s) : 2 channels

Channel layout : L R

Sampling rate : 48.0 kHz

Frame rate : 46.875 FPS (1024 SPF)

Compression mode : Lossy

Program Loudness

(Громкость программы) : -23 (+/- 0.5) LUFS

Short-term loudness

(Рекомендуемые отклонения громкости) : -28... - 20 LUFS

Maximum Permitted True Peak

(Максимальный уровень пиков) : - 3dBTP... - 1dBTP